*Pińczów, dnia 11.04.2023*

*PiPR.IV.272.1.2023*

***Zamówienie Publiczne:*** *Nowa energia społeczna.*

*Dotyczy części 2 zamówienia.*

**Odpowiedzi na pytania**

Pytanie 1

W czasie wizji lokalnej stwierdzono duże odchyłki budowlane.

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący Zamówienie wykonał prostowanie ścian ?

**Odpowiedź na pytanie 1:**

**Wykonawca ma zagwarantować prawidłowe zaprojektowanie i prawidłowy montaż windy oraz jej funkcjonowanie, jeśli do tego wymagane jest prostowanie ścian to musi to przewidzieć składając ofertę.**

Pytanie 2

Czy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatnie usługi konserwacji oraz zapewnić łączność GSM z Systemem Powiadamiania Ekip Ratowniczych?

Jeśli tak to w jakim zakresie (należy określić czas reakcji na zgłoszenia, godziny wykonywania napraw itp.)

**Odpowiedź na pytanie 2:**

**Tak, w okresie gwarancji wszystkie usługi konserwacyjne zapewnia Wykonawca nieodpłatnie. Wykonywanie napraw zalecane w godzinach dziennych, poza obowiązkową ciszą nocną. Czas reakcji na zgłoszenia w zależności od zdarzenia, max. 48h. System Powiadamiania Ekip Ratowniczych jest wymagany – zapis w PFU Windy, a zapewnienie łączności GSM winno być zintegrowane   
z istniejącym systemem w DPS.**

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że odbycie wizji lokalnej jest obligatoryjne dla każdego z Oferentów

**Odpowiedź na pytanie 3:**

**Zgodnie z pkt II.5. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wizja lokalna jest zalecana, ale nie jest obligatoryjna.**

Pytanie 4

Ze względu na koszty eksploatacji dźwigu po okresie gwarancji prosimy o potwierdzenie, że dźwig ma być oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe, sterowanie oparte ma być na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji dźwigu tylko przez niezależne od producenta firmy konserwacyjne.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

**Zgodnie z pkt. II.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz PFU-Windy.**

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga spełnienia dodatkowych wymagań względem windy zgodnych z obowiązującymi dokumentami tj. „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020” lub „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” wydanymi przez MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU, między innymi:

* drzwi dźwigu oraz ich obramowanie powinny być oznakowane w sposób kontrastowy w stosunku do otoczenia
* panel dyspozycji powinien być oznaczony w sposób kontrastowy w stosunku do otoczenia
* na dojściu do dźwigu należy zastosować system nawierzchniowych oznaczeń fakturowych prowadzący do panelu przywoławczego
* nie należy stosować paneli dotykowych

**Odpowiedź na pytanie 5:**

**Wymagania zawarte są w pkt. II.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz PFU - Windy.**

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że drzwi o odporności EI należy zainstalować wyłącznie na najniższej kondygnacji.

**Odpowiedź na pytanie 6:**

**Winda winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie ze wskazanymi oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami przeciwpożarowymi.**

Pytanie 7

Zamawiający wymaga zainstalowania systemu kontroli dostępu. Prosimy o podanie poniższych informacji:

a) Czy kontrola dostępu ma być zintegrowana z istniejącym systemem ? (jeżeli

tak):

1. Prośba o podanie producenta istniejącego systemu oraz typ / model

oprogramowania

1. Prośba o podanie orientacyjnej długości trasy kablowej do najbliższego punktu

Dostępowego

b) W jaki sposób ma być realizowana kontrola dostępu - prośba o podanie algorytmu działania

**Odpowiedź na pytanie 7:**

**Przy realizacji zadania do systemu kontroli dostępu należy wziąć pod uwagę poniższe informacje**

**Ad a) Kontrola dostępu autonomiczna - czytnik przy każdych drzwiach**

1. **Karty dostępu ( breloczki) typu UNIQUE 125kHz**
2. **Należy zweryfikować przy przygotowywaniu oferty**

**Ad b) Kontrola dostępu ma umożliwiać dostęp do windy tylko określonym uprawnionym osobą posiadającym kartę dostępu**

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga montażu systemu wizyjnego w kabinie w celu komunikacji z osobami głuchymi, zgodnie ze Standardami Dostępności dla Szpitali w pkt.17?

**Odpowiedź na pytanie 8:**

**Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania zgodnie ze standardami dostępności dla obiektów typu DPS.**

Pytanie 9

Prosimy o określenie standardu wystroju/wykończenia nowej kabiny oraz określenie minimalnych wymiarów kabiny oraz drzwi wymaganych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie 9:**

**System „zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawcę zaprojektowanie i wykonanie windy wg wszystkich wymaganych przepisów prawa, norm i standardów oraz wytycznych krajowych i Unii Europejskiej.**

**Należy y rozpatrywać łącznie przewidzieć gniazdo 230 V w kabinie windy, drzwi wejściowe do windy 110 cm.**

**UWAGA**

**Powyższe dodatkowe informacje zawarte w odpowiedziach na pytania zostaną uwzględnione w rozszerzeniu PFU-Windy. Wprowadzenie rozszerzenia powoduje wydłużenie okresu do składania ofert.**