Pińczów 2020-08-06

PiPR. IV.041.4.2019

**PYTANIA I ODPOWIEDZI - 4**

zadanie: **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie**

**Pytanie nr 1.**

Zamawiający wraz z odpowiedziami z dnia 04.08. opublikował zaktualizowany plik OPZ. Na stronie 7 w opis nawierzchni podaje:

nawierzchnia - wykończeniem płyty boiska wielofunkcyjnego jest nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna, dwuwarstwowa, typu EPDM 2S - 18mm, dolna warstwa z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza pu ( gr. ok 7-8 mm); górna warstwa z mieszaniny granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i lepiszcza pu o gr. ok. 7-8 mm) ,barwiona w masie, charakteryzująca się:

\* wysokim stopniem elastyczności i sprężystości,

\* dobrym pochłanianiem energii udarowej jak i umożliwiająca niezbędny, minimalny po-ślizg (ochrona na kontuzję stawów, kolan i łokci grających)

\* odpornością na działanie czynników atmosferycznych i zapewniająca wieloletnią stabilność parametrów

\* posiadaniem dodatków antystatycznych redukujących nagromadzenie ładunków elektrostatycznych na użytkownikach boiska,

Zwracamy uwagę na błąd w powyższym zapisie - podane są warstwy dolna oraz górna nawierzchni o grubości 7-8 mm, co daje łącznie 14-16 mm grubości, natomiast w powyższym opisie zawarty jest również zapis: nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna, dwuwarstwowa, typu EPDM 2S - 18mm.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę oraz o jednoznaczne określenie grubości zamawianej nawierzchni.

**Odpowiedź nr 1.**

Zamawiający określa jednoznacznie grubość warstwy nawierzchni – 18 mmm.