**Pytania i odpowiedzi z dnia 16.04.2018roku**

1. Prosimy o ponowną weryfikację ilości robót przedstawionych  w przedmiarach,   
wg oferenta winno być: powierzchnia podbudowy i nawierzchni poliuretanowej, ok. 515m2; -długość odwodnienia: ok. 100mb

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – punkt 4, przedmiar jest dokumentem pomocniczym, a podstawą do wykonania zamówienia jest projekt budowlany   
z wyłączeniem zakresu „boisko do piłki nożnej”.**

2. Czy grunt z korytowania i usunięty humus:

- należy zhołdować na terenie inwestycji

- czy też Zamawiający wskaże miejsce wywozu urobku z korytowania oraz jej odległość od miejsca inwestycji?

- czy też Wykonawca winien zagospodarować urobek we własnym zakresie?

**Odpowiedź:**

**Grunt z korytowania i humus należy składować na sąsiedniej działce (za ogrodzeniem)   
od strony zachodniej.**

3. W przedmiarze siwz (zał. nr 6) brakuje zakresu związanego z wykonaniem warstwy podbudowy pod bieżnię – kliniec gr 5cm-prosimy o uzupełnienie;

**Odpowiedź:**

**Patrz odp. Pkt. 1**

 4. W jaki sposób/gdzie ma być odprowadzona woda zebrana w korytkach odwodnieniowych? Prosimy o uzupełnienie opisu technicznego/rysunków/przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Woda z korytek zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej (studzienki widoczne na mapie – stanu istniejącego)**

 5. Wg projektu obrzeża bieżni maja wymiar 8x30cnm, prosimy o korektę przedmiaru robót

**Odpowiedź:**

**Patrz odp. Pkt. 1**

6. Prosimy o potwierdzenie, że obrzeża będą wykonane na ławie wylewanej na budowie a nie na stawiane na prefabrykacie (?)

**Odpowiedź:**

**Technologia wykonania ław jest dowolna. Obrzeża mają być zakończone nakładką gumową.**

7. Rysunek:  Przekrój B-B skoczni w dal: prosimy o uzupełnienie informacji: z jakiego materiału należy wykonać warstwę oczyszczającą gr 2cm? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Warstwą oczyszczającą wykonać np. poprzez zastosowanie maty filtrującej   
z geowłókniny.**

 8. Rys rzutu bieżni są niekompletne- niewystarczające aby zweryfikować ilości  powierzchni oraz długości obrzeży: prosimy o ich ponowne zamieszczenie w całości.

**Odpowiedź:**

**Z uwagi na ograniczenie techniczne rysunek zamieszczony w częściach. Rysunek całościowy z wymiarami zamieszczony jest też w projekcie zagospodarowania.**

**Nie mniej zamieszcza się ponownie rysunek całościowy nieskalowany.**