Znak sprawy: ZOZ/ZP/18/11/2022 Pińczów, dnia 02.12.2022 r.

**Do wszystkich zainteresowanych,**

**którzy pobrali SWZ**

**ODPOWIEDŹ NR 1**

**NA WNIOSKI WYKONAWCÓW**

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA zakup i dostawę maceratorów.

**Zamawiający** – Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, udziela na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP odpowiedzi na wnioski Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu w dniu 28.11.2022 r.

**Pytania do maceratora o ładowności 6 naczyń na cykl – 2szt.:**

**Pytanie nr 1 – dotyczy pkt. 3 ,4, 5**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z autostartem w którym obsługa (otwierane i zamykane pokrywy) następuje za pomocą wciśnięcia przycisku nożnego? Takie rozwiązanie gwarantuję swobodne użytkowanie podczas zajętych obu rąk.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 2 - dotyczy pkt. 8**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające macerację przy użyciu 4 modułów tnąco-rozrywających = 6 noży (niewymagających ostrzenia – dożywotnia gwarancja)?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 3 - dotyczy pkt. 9, 27**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 1 komorę maceracji - wszystkie elementy tnące umiejscowione były w głównej (górnej) części komory, co gwarantuje bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności ingerencji i demontażu jakichkolwiek elementów bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 4 - dotyczy pkt. 10, 11, 12**

Czy Zamawiający dopuści bardziej ekonomiczne urządzenie o mocy silnika/mocy całkowitej 0,59kW, mocy pompy wody 125W? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 5 - dotyczy pkt. 18, 19**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szer. 411mm x gł. 524mm x wys. 908mm (1218mm przy otwartej pokrywie)?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 6 - dotyczy pkt. 21**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiornik na wodę o pojemności 11l, dostosowanej do cyklu maceracji?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 7 - dotyczy pkt. 23, 25**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające obudowę - konstrukcję ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa z ochroną mikrobiologiczną?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9 - dotyczy pkt. 34**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wyświetlacz OLED informujący o stanie urządzenia i fazie cyklu oraz diodę LED?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 10 – dotyczy pkt. 40**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu (z każdej strony obudowany stalą nierdzewną) odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 11 – dotyczy pkt. 36**

Czy Zamawiający odstąpi od parametru pkt. 36 dopuszczając macerator posiadający automatyczne zamknięcie pokrywy po 20 sekundach w przypadku braku podjęcia czynności?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim zapewnia jej czystość oraz wydłuża żywotność.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający wymaga, żeby urządzenie posiadało dodatkowe zabezpieczenie, które będzie informowało sygnałem świetlnym i dźwiękowym o próbie ręcznego zamknięcia pokrywy? Takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniu mechanizmu automatycznego podnoszenia pokrywy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało regulowane zużycie wody (17-23l), czasu cykl z panelu obsługi? Jest to parametr zwiększający ekonomiczność, umożliwiający dostosowanie zużycia wody/czasu (max, zużycie wody 23l) do ilości macerowanych naczyń.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy tnące umiejscowione były w głównej części komory? Gwarantuje to bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy ≤ 0,6kW? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń z pulpy celulozowej.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytania do maceratora o ładowności 2 pieluch na cykl – 3 szt**

**Pytanie nr 17 dotyczy pkt. 3, 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą ,,czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrzasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 18 dotyczy pkt. 10**

Czy Zamawiający dopuści bardziej ekonomiczne urządzenie o mocy silnika/mocy całkowitej 1,3kW oraz mocy pompy 125W? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji pieluch.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 19 dotyczy pkt. 19.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szer.430 mm x wys. 940 mm (1310mm przy otwartej pokrywie) x gł. 620 mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 20 dotyczy pkt. 22**

Czy Zamawiający dopuści zbiornik na wodę o pojemności 16l, dostosowanej do cyklu maceracji?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 21 dotyczy pkt. 30, 37, 39, 40**

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 30, 37, 39, 40 wymaganych parametrów?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 22 dotyczy pkt. 41**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu (z każdej strony obudowany stalą nierdzewną) odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Z upoważnienia Dyrektora ZOZ w Pińczowie

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr

Maria Zyguła-Koziara